
**Renkovci 22. 7. 2022**

Opažanja:

* Glavne skrbi:
  + Moč motorjev
  + Podrsavanje/odometrija
  + Visoka temperatura (vsaj hlajenje sistema za vid)
  + LTE Modem
* Odometrija po cca. 10,5 m vožnje naprej kaže dobrih 9 m. Komentarji pogosto navajajo spodrsavanje koles, vendar bi v tem primeru odometrija morala kazati preveč, ne premalo. Napake z odometrijo so se pojavile po odpovedi gume. Manjši radij gume bi prav tako moral zavesti odometrijo, da kaže preveč, ne premalo. Možna razlaga je spodrsavanje samo ob vzvratni vožnji (ko se odometrija odšteva), vendar tega nisem opazil.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Ura** | **Program** | **Premik** | **Luči** | **Vrsta** | **Etaža** |
| 1 | 12:50 | Move&Scan | Auto | Da? | 2D | 1. |
| Komentarji: | Slike le v 1 smer.  Senzorji, motorji, prehod na cevi, odometrija DOBRO. | | | | |  |
| 2 | 13:10 | Move&Scan | Auto | Da? | 2D | 1. |
| Komentarji: | Slike v obe smeri.  Guma (friction tape) padla iz 3D kolesa (lepilo?) | | | | |  |
| 3 | 13:25 | Move&Scan | Auto | Da? | 2D | 1. |
| Komentarji: | Vožnja naprej -> levo kolo zdrsava (zavrtelo v prazno)  Vožnja nazaj -> dobro | | | | |  |
| 4 | 13:30 | Move&Scan | Auto | Da? | 2D | 1. |
| Komentarji: | Ponovno zdrs levega kolesa  Avtomatsko vračanje super  Joystick ni prijemal  Slike z večjo resolucijo -> bolje | | | | |  |
| 5 | 13:30+ | Stop&Go | 500 mm | Da? | 2D | 1. |
| Komentarji: | Spodrsavanje koles (odpadel še en friction tape)  Odometrija 1,5 m offset pri vračanju | | | | |  |
| 6 | 13:30++ | Stop&Go | 500 mm | Da? | 2D | 1. |
| Komentarji: | Ponovitev, enak rezultat (enak offset odometrije) | | | | |  |
| 7 | 13:30+++ | Move&Scan | Auto | Ne | 2D | 1. |
| Komentarji: | Zdrsi koles  Ustavil se 1,7 m pred cijem (pri vračanju) | | | | |  |
| 8 | 13:30++++ | Move&Scan | Auto | Da? | 6D | 1. |
| Komentarji: | Brez gume kolesa drsijo, težaven prehod na tračnice. | | | | |  |
| 9 | 14:56 | Stop&Go | 500 mm | Da? | 6D | 1. |
| Komentarji: | / | | | | |  |
| 10 | 16:25 | Stop&Go | 250 mm | Da | 6D | 1. |
| Komentarji: | / | | | | |  |
| 11 | 16:31 | Stop&Go | 250 mm | Da | 3D | 1. |
| Komentarji: | Error, ni slik za vzvratno | | | | |  |
| 12 | 16:38 | Stop&Go | 250 mm | Da | 3D | 1. |
| Komentarji: | / | | | | |  |
| **N** | **Ura** | **Program** | **Premik** | **Luči** | **Vrsta** | **Etaža** |
| 13 | 16:38+ | Move&Scan | Auto | Da | 3D | 1. |
| Komentarji: | / | | | | |  |
| 14 | 16:38++ | Stop&Go | 250 mm | Da | 3D | 1. |
| Komentarji: | Poskus bolj odmaknjene kamere, fail | | | | |  |
| 15 | 16:38+++ | Stop&Go | 250 mm | Da | 3D | 3. |
| Komentarji: | / | | | | |  |
| 16 | 16:38++++ | Stop&Go | 250 mm | Da | 6D | 3. |
| Komentarji: | / | | | | |  |
| 17 | 17:43 | Stop&Go | 250 mm | Da | 6L | 3. |
| Komentarji: | / | | | | |  |
| 18 | 22:13 | Stop&Go | 250 mm | Da | 6D | 3. |
| Komentarji: |  | | | | |  |
| 19 | 22:24 | Stop&Go | 250 mm | Da | 3D | 3. |
| Komentarji: |  | | | | |  |
| 20 | 22:30 | Stop&Go | 250 mm | Da | 6D | 1./2. |
| Komentarji: |  | | | | |  |
| 21 | 22:39 | Stop&Go | 250 mm | Da | 3D | 1./2. |
| Komentarji: |  | | | | |  |
| 22 | 22:54 | Stop&Go | 250 mm | Da | 2L | 1. |
| Komentarji: | Error: prešibki motorji -> vzmet učinek (motorji se po sprostitvi vrtijo kolikor časa so bili zablokirani) | | | | |  |
| 23 | 22:55 | Stop&Go | 250 mm | Da | 2L | 1. |
| Komentarji: |  | | | | |  |